# Drehfunktionen

Eine nähere Beschreibung der Drehfunktionen ist der Programmieranleitung [PROG] zu entnehmen

## Schneidenradiuskorrektur

Die Schneidenradiuskorrektur wirkt in der mit G17, G18, G19 angewählten Bearbeitungsebene. In dieser Ebene muss eine der Achsen im Modus "Plandrehen", die andere im Modus "Längsdrehen" betrieben werden (P-AXIS-00015 (achs_mode)).

Programmierung

G40/G41/G42

## Umdrehungsvorschub

Beim Drehen mit Umdrehungsvorschub lässt sich über das F-Wort in mm/U unabhängig von der Spindeldrehzahl eine konstante Spandicke festlegen. Der Vorschub der Bahnachsen wird dabei an die Drehzahl der NC-Spindel gekoppelt.

Programmierung

G95

## Konstante Schnittgeschwindigkeit

Um bei der Drehbearbeitung eine konstante Relativgeschwindigkeit zwischen Werkstück und Drehwerkzeug bei allen Bearbeitungsdurchmessern zu erreichen, wird die Spindeldrehzahl an den Abstand der Zustellachse zur Drehmitte gekoppelt.

Programmierung

G96, G97, G196