# ID 50545

Maximal zulässige Bahnbeschleunigung überschritten.
Beschreibung | Diese Fehlermeldung wird nur bei gesetzter Umgebungsvariablen für Diagnosezwecke der Slope-Funktion ausgegeben. Sie erscheint dann im Diagnoseprotokoll.
Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 1 | Diagnose.
Parameter | %1: | Grenzwert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Unterer Grenzwert zulässige Bahnbeschleunigung.
%2: | Grenzwert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Oberer Grenzwert zulässige Bahnbeschleunigung.
%3: | Aktueller Wert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Aktuelle Bahnbeschleunigung.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.