# kernelv_ch_set_cont_visu_grid()

## Prototyp

KERNELV_RETURN | kernelv_ch_set_cont_visu_grid (unsigned long int chanIndex, unsigned long int grid);

## Beschreibung

Setzt das Ausgaberaster für Linearsätze bei der Sollkonturvisualisierung.

## Parameter

Name | Typ | Bedeutung
chanIndex | unsigned long | Kanalindex des Kanals von dem die Variable gelesen werden soll.
grid | unsigned long | Ausgaberaster für Linearsätze in 0,1 um.

## Rückgabewerte

Symbol | Wert | Bedeutung
RET_FINISHED | 0 | Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt.
ERR_INVALID_CHAN | -1 | Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle - 1
ERR_CNC_NOT_INIT | -3 | Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert.