# ID 120035

Rampenzeit für Beschleunigungszunahme ist kleiner als minimaler Wert.
Beschreibung | Über die G-Funktionen G132, G133 kann die Rampenzeit gewichtet werden. Bei der Gewichtung der Rampenzeit P-AXIS-00196 des nichtlinearen Slope ist der gewichtete Wert kleiner als der Minimalwert. Der gewichtete Wert wird auf den minimal zulässigen Rampenzeitwert P-AXIS-00201 begrenzt.

Weitere Informationen siehe [PROG// Kapitel: Rampenzeitgewichtung].

Reaktion | Klasse | 1 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 1 | Programmierte Rampenzeitgewichtung im erlaubten Bereich halten.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [1mm/s^2 bzw. 1°/s^2]
Gewichteter Wert der Rampenzeit P-AXIS-00196.
%3: | Unterer Grenzwert [1mm/s^2 bzw. 1°/s^2]
Minimal zulässige Rampenzeit P-AXIS-00201.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.