# ID 13459

Für die Wiederholungen sind nur Positive Werte über 0 zulässig.
Beschreibung | Für die Wiederholungen sind nur positive Werte über 0 zulässig.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Definieren eines zulässigen Werts für die Wiederholungen beim Zyklusaufruf.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm