# ID 120129

Eckabweichung zu klein.
Beschreibung | Bei der Parameterierung des Polynomüberschleifens (#CONTOUR MODE[]) ist der programmierte Wert für die Eckenabweichung (Schlüsselwort PATH_DEV) kleiner als der zulässige Minimalwert. Weitere Informationen siehe [PROG// Kapitel:Polynomüberschleifen].
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | Eckenabweichung größer als Minimalwert programmieren.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Aktuelle Eckenabweichung.
%2: | Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Minimal zulässige Eckenabweichung.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.