# Maximale Anzahl von Tabelleneinträgen für Kreuzkompensation (P-COMP-00060)

P-COMP-00060 | Maximale Anzahl von Tabelleneinträgen für Kreuzkompensation
Beschreibung | Mit diesem Parameter der Kreuzkompensation (FCT-C5) kann eingestellt werden, für wie viele Tabelleneinträge Speicher reserviert werden soll. Die Größe der tatsächlich verwendeten Kompensationstabelle wird durch `last_index` (P-COMP-00004) festgelegt und `last_index` muss kleiner sein als `max_points`.
Parameter | kw.crosscomp.max_points
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 <= P-COMP-00060
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 1001
Anmerkungen | Der Wert des Parameters darf nach dem Hochlauf, etwa durch Nachladen von Listen, nicht mehr geändert werden. Ansonsten wird der Fehler mit ID 110639 ausgegeben. Falls P-COMP-00060 nicht (oder mit 0) angegeben wird, dann wird P-COMP-00060 aus Gründen der Abwärtskompatibilität mit dem Standardwert belegt.

Um dieser Standardbelegung entgegen zu wirken kann bei einer Achse, die keine Kreuzkompensation verwendet, durch Belegen von P-COMP-00060 mit dem Wert 1 Speicher eingespart werden.

Der Parameter ist verfügbar ab CNC-Version V3.3079.06