# ID 110655

Tv-Faktor P-AXIS-00765 der Abstandsregelung liegt außerhalb der Grenzwerte.
Beschreibung | Die Vorhaltezeit I-Tn P-AXIS-00765 für die Abstandsregelung darf nicht außerhalb der Grenzwerte liegen.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung und Korrektur des Parameters. P-AXIS-00765 wird für zu große Werte automatisch auf das Maximum oder bei zu kleinen Werten auf das Minimum begrenzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Modifizieren von P-AXIS-00765
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhafter Wert von P-AXIS-00765
%3: | Unterer Grenzwert [-]
Unterer Grenzwert von P-AXIS-00765
%4: | Oberer Grenzwert [-]
Oberer Grenzwert von P-AXIS-00765
%5: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00765
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.