# ID 110080

Maximalgeschwindigkeit ist groesser als der steuerungsinterne Maximalwert.
Beschreibung | Die Maximalgeschwindigkeit P-AXIS-00212 der Achse überschreitet die Maximalgeschwindigkeit der CNC.
Reaktion | Klasse | 1 | Die Maximalgeschwindigkeit wird mit der Maximalgeschwindigkeit der CNC belegt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrektur des Werts in der Parameterliste.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
P-AXIS-00212
%3: | Grenzwert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
%4: | Korrigierter Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
P-AXIS-00212
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.