# M / H Steuercodes

Die nachfolgend beschriebenen M/H-Funktionen können zur Prozesssteuerung auf der Profilrundung verwendet werden.

Variablenname | Typ | Erlaubter Bereich | Dimension
tube_profile.techno_nr_rnd_on | SGN16 | -1 ... [M/H_FKT_ANZ-1] Default: -1 = not used | ---
tube_profile.techno_nr_rnd_off | SGN16 | -1 ... [M/H_FKT_ANZ-1] Default: -1 = not used | ---
tube_profile.techno_type | SGN16 | 0 : M-Nummern 1 : H-Nummern | ----

Wert M/H_FKT_ANZ | Bedeutung
applikationsabhängig | Maximale Anzahl der M/H-Funktionen

## Achtung

Zur Aktivierung der Funktion müssen die M/H-Nummern der beiden Parameter >= 0 sein!

Die M/H-Nummern dürfen nicht bereits durch eine Verwendung in P-CHAN-00041 (m_synch[...]) oder P-CHAN-00027 (h_synch[...]) belegt sein!

## Auszug aus Kanalparameterliste:

# Festlegung der M/H-Funktionen für Technologie Profilrohrrundung # =============================================================== : tube_profile.techno_type 1 Verwendung von H-Nummern tube_profile.techno_nr_rnd_on 300 H-Nummer, Einfahren in Rundung

tube_profile.techno_nr_rnd_off 400 H-Nummer, Ausfahren aus Rundung

#