# Parameter

## Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P5 | Messweg in der Y-Achse (inkrementell) Positiver Wert, der Messtaster fährt in positiver Y-Richtung Negativer Wert, der Messtaster fährt in negativer Y-Richtung
@P19 | Vorpositionierung entlang der Z-Achse

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P7 | Nullpunktverschiebung, die beschrieben werden soll (WCS) G54 bis G59 Eingabe ohne Adresse "G" Falls nicht angegeben, dann nur Messung, aber kein Schreiben
@P12 | Sollwinkel [Grad] Standardwert = 0
@P18 | Vorpositionierung entlang der Y-Achse