# Schleppabstandsgrenzwert für Festanschlagserkennung bei Messen auf Festanschlag (P-AXIS-00774)

P-AXIS-00774 | Schleppabstandsgrenzwert für Festanschlagserkennung bei Messen auf Festanschlag
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird der Schleppabstand festgelegt, der beim Messen auf Festanschlag zum Erkennen eines Festanschlages, überschritten werden muss. Durch einen Wert von Null wird die Prüfung des Schleppabstandes zur Erkennung des Festanschlages deaktiviert,

Falls dieser Parameter einen Wert < 0 hat (Standardbelegung) wird geprüft, ob P-AXIS-00769 einen Wert > 0 hat, und gegebenenfalls dieser verwendet.

Falls P-AXIS-00769 ebenfalls < 0 ist, wird zur Festanschlagserkennung der Wert P-AXIS-00331 verwendet.

Parameter | kenngr.measure.fixed_stop_detect.pos_lag_limit
Datentyp | SGN32
Datenbereich | MIN(SGN32) < P-AXIS-00774 < MAX(SGN32)
Achstypen | <T, R>
Dimension | T: 0,1 µm | R: 0,1 * 10-4 °
Standardwert | -1
Antriebstypen | SERCOS, Terminal, Lightbus, Profidrive, CANopen*
Anmerkungen | *Nicht zutreffende Achstypen löschen! Parameter verfügbar ab CNC-Version V2.11.2810.01