# ID 60235

Referenzieren auf Festanschlag: Referenzposition nicht gefunden.
Beschreibung | Der Festanschlag beim Referenzieren wurde innerhalb des angegeben Fahrwegs aus den achsspezifischen Parametern nicht erkannt.
Reaktion | Klasse | 6 | Sofortiges Anhalten der Achse mit Nothaltverzögerung.
Abhilfe | Klasse | 6 | Parameter im MDS anpassen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel
%2: | Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Maximaler Fahrweg bis zum Erkennen des Festanschlags
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.