# Fehlermeldungsunterdrückung bei Referenzverlust von nicht interpolierten Achsen (P-AXIS-00825)

P-AXIS-00825 | Unterdrückung der Fehlermeldung bei Referenzverlust von nicht interpolierten Achsen
Beschreibung | Bei aktiver Referenzüberwachung (antr.reference_check) wird bei Verlust der Referenzposition der Fehler ID 70400 ausgegeben. Mit aktiviertem P-AXIS-00825 kann dieser Fehler unterdrückt werden. Werden die betroffenen Achsen mit gesetztem P-AXIS-00825 interpoliert, dann wird der Fehler ID 51082 ausgegeben.
Parameter | lr_param.suppress_reference_lost_error
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Fehler wird nicht unterdrückt 1: Fehler wird unterdrückt
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: --- | R,S: ---
Standardwert | 0
Antriebstypen | SERCOS, CANopen
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V2.11.2070, V2.11.2841, V3.1.3080.17 bzw. V3.1.3107.51