# ID 310009

Kein Minimalabstand für Erfassung der Messwerte angegeben.
Beschreibung | Um die Messfunktion der Abstandsregelung zu nutzen, muss ein minimal gültiger Abstand der Messwerte programmiert werden.
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Minimaler Abstand über das Schlüsselwort „MIN_MEAS_DIST“ programmieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-]
Logische Achsnummer Achsparameter der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung, logische Kanalnummer Logische Nummer eines NC-Kanals (P-CHAN-00400) bei 3D-Abstandsregelung.
%2: | Satznummer [-]
Satznummer im NC-Programm
Fehlertyp | -