# ID 110521

Referenzieren auf Nullimpuls ist nicht aktiviert.
Beschreibung | Es wurde der Parameter P-AXIS-00386 gesetzt, jedoch ist die Referenzpunktfahrt mit Nullimpulssuche (siehe P-AXIS-00084) nicht aktivert.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Fehlermeldung, P-AXIS-00386 wird deaktiviert.
Abhilfe | Klasse | 1 | P-AXIS-00084 auf Null setzen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Log. Achsnummer (siehe auch P-AXIS-00016).
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Wert von P-AXIS-00084.
%3: | Aktueller Wert[-]
Wert von P-AXIS-00386.
%4: | Fehlerhafter Wert [-]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00386.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.