# ID 110479

Stützpunktabstand in Spindelsteigungsfehlerkompensation überschreitet Wertebereich.
Beschreibung | Falls bei der Spindelsteigungsfehlerkompensation der Abstand zwischen den Korrekturwerten (s. P-COMP-00018) metrisch in 0,1 µm (s. P-COMP-00017) eingegeben wird, wird der Wert in der Steuerung in Inkremente umgerechnet, in dem er mit der Auflösung der Achse (s. P-AXIS-00234/P-AXIS-00233) multipliziert wird. Das Ergebnis überschreitet jedoch den zulässigen Wertebereich.
Reaktion | Klasse | 3 | Die Spindelsteigungsfehlerkompensation wird nicht aktiviert.
Abhilfe | Klasse | 7 | Korrekturwerttabelle der Spindelsteigungsfehlerkompensation korrigieren. Stützpunktabstand (s. P-COMP-00018) in Korrekturwerttabelle verkleinern.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Fehlerhafter Wert [Inkremente]
Stützpunktabstand in Inkrementen
%3: | Unterer Grenzwert [Inkremente]
Minimal zulässiger Stützpunktabstand in Inkrementen
%4: | Oberer Grenzwert [Inkremente]
Maximal zulässiger Stützpunktabstand in Inkrementen
%5: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Stützpunktabstand P-COMP-00018 aus Korrekturwerttabelle
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.