# ID 270053

Watchdog: CNC ueberwacht PLC - PLC gibt kein Lebenszeichen. |
Beschreibung | Die CNC überwacht die SPS, ob sie zyklisch ein Lebenszeichen gibt. Die Überwachung spricht an und meldet, dass die SPS kein Lebenszeichen innerhalb des vereinbarten Zeitintervalls gegeben hat. Eine mögliche Ursache kann eine ungünstige Parametrierung der Taskprioritäten sein. Bei Verwendung des Watchdog-Mechanismus muss die SPS-Task entsprechend hoch priorisiert werden.

Siehe auch:

[HLI// Kapitel: Watchdog-Mechanismus] für CNC Version < 2800
[HLI// Kapitel: Watchdog-Mechanismus] für CNC Version > 2800

Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch des Auftrags. |
Abhilfe | Klasse | 6 | Die SPS hat über das HLI diese Überwachung aktiviert. Über das HLI hat die SPS auch das Zeitintervall vorgegeben, innerhalb dessen sie ein Lebenszeichen geben wird. Die Zykluszeit der SPS muss deshalb überprüft und mit dem Zeitintervall verglichen werden, innerhalb dessen die SPS zyklisch ein Lebenszeichen geben soll. Das Zeitintervall muss einen größeren Wert haben als die Zykluszeit der SPS.

Die Steuerung muss danach neu gestartet werden.

Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Letzter Stand des Zyklenzählers mit gültigem Lebenszeichen der SPS
%2: | Aktueller Wert [-]
Aktueller Stand des Zyklenzählers
%3: | Aktueller Wert [µs]
CNC-Zykluszeit
%4: | Aktueller Wert [µs]
Parametrierte Zeit des Watchdogs (siehe Control Unit)
Fehlertyp | - |