# ID 20129

Doppelprogrammierung der Handbetriebsan-/abwahl.
Beschreibung | Im gleichen NC-Satz wurde mehr als eine G-Funktion aus der Gruppe der Handbetriebsan-/abwahlbefehle (G200/G201/G202) programmiert. Beispiel: Falsch: N10 G00 X0 Y0 Z0 N20 G201 #ACHSE[X] G200

:

`N1000 M30`

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Unzulässige G-Funktion entfernen.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Nummer der unzulässig programmierten G-Funktion
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.