# ID 294060

Die Motortemperatur betraegt mehr als 155 Grad Celsius.
Beschreibung | Die Motortemperatur der angezeigten Achse beträgt mehr als 155°C. (Signalisierung erfolgt durch PTC-Element in der Motorwicklung.)
Reaktion | Klasse | 7 | Bahntreuer Stop. Verriegelung aller aktiven Kommandos.
Abhilfe | Klasse | 6 | Mechanische Belastung verringern. Gegebenenfalls Fehler beseitigen.
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.