# ID 110611

Fuer das 'probe-actuated' signal wurde eine ungueltige Bitnummer konfiguriert
Beschreibung | Bei der Konfiguration der SERCOS-Echtzeitstatussignale für das Signal 'Messtaster ½ betätigt' wurde in P-AXIS-00680 (Messtaster 1) bzw. P-AXIS-00686 (Messtaster 2) eine ungültige Bitnummer eingetragen.
Reaktion | Klasse | 3 | Ausgabe einer Fehlermeldung, die Achsparameter P-AXIS-00118 (Messachse) sowie P-AXIS-00098 (kasto_achse) werden zurückgesetzt, um die Durchführung einer Messfahrt bzw. Kantenstoßen mit einem unvollständig konfigurierten Messtaster zu verhindern.
Abhilfe | Klasse | 1 | P-AXIS-00680/bzw. P-AXIS-00686 korrigieren.
Parameter | %1: |
Log. Achsnummer
%2: |
Fehlerhafter Wert von P-AXIS-00680/bzw. P-AXIS-00686
%3: |
Zulässiger Minimalwert
%4: |
Zulässiger Maximalwert
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.