# ID 110138

Filterzeit für Betriebsart 'HANDRAD' überschreitet Grenzwert.
Beschreibung | Bei Handbetrieb in der Betriebsart Handrad wird über die Filterzeit P-AXIS-00069 die Anzahl von CNC Takte festgelegt über die die Mittelwertbildung der Handradinkremente arbeitet. Die Filterzeit wird auf den zulässigen Maximalwert gesetzt.
Reaktion | Klasse | 1 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 1 | Filterzeit kleiner als Maximalwert setzen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [1 µs]
Aktuelle Filterzeit P-AXIS-00069.
%3: | Oberer Grenzwert [1 µs]
Korrigierte Filterzeit P-AXIS-00069.
%4: | Korrigierter Wert [1 µs]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.