# ID 70625

Korrekturwerttabelle für Nickkompensation nicht vorhanden.
Beschreibung | In den Achsparametern ist für eine Achse die Nickkompensation angewählt (P-AXIS-00785), allerdings fehlt die Korrekturwerttabelle, die die notwendigen Korrekturwerte enthält.
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stop der Achse und Ausschalten der Nickkompensation
Abhilfe | Klasse | 7 | Wird die Nickkompensation für eine Achse aktiviert, so muss für sie in der Hochlaufliste P-STUP-00016, P-STUP-00017, P-STUP-00036) ebenfalls eine Korrekturwertliste angegeben werden. Beispiel (Auszug aus Hochlaufliste): zahl_kw 1 achs_kw[0] ..\listen\achskw3.lis

achs_kw_log_ax_nr[0] 3

Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse siehe P-AXIS-00016
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.