# Transmission moment of drive telegram (P-AXIS-00180)

P-AXIS-00180 | Transmission moment of drive telegram
Description | The parameter defines the transmission moment of the drive telegram.
Parameter | antr.sercos.times.t1
Data type | SGN16
Data range | MIN(SGN16) ≤ t1 ≤ MAX(SGN16)
Axis types | T, R, S
Dimension | T: μs | R,S: μs
Default value | 0
Drive types | SERCOS
Remarks | This parameter is not available under TwinCAT.