# Einfluss des Zeitoverride auf Verweilzeit (P-CHAN-00111)

P-CHAN-00111 | Einfluss des Zeitoverride auf Verweilzeit
Beschreibung | Über diesen Parameter kann festgelegt werden, ob die Funktion Verweilzeit über die Echzeitfunktion Zeitoverride beeinflusst wird.
Parameter | time_override_weight_dwell_time
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Overrideänderung hat keinen Einfluss auf Verweilzeit. 1: Entsprechend dem von der PLC vorgegebenen Zeitoverridewert verändert sich auch die Dauer einer programmierten Verweilzeit. D. h. bei z. B. 50% Zeitoverride erhöht sich eine programmierte Verweilzeit von 1s um Faktor 2 auf 2s.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |