# ID 120097

Specified transition type of Akima spline is not permitted.
Description | The CNC command #SET ASPLINE MODE[] used an invalid parameter for the type of transition. For more information on spline interpolation, see [PROG// Section: Akima spline interpolation].
Response | Class | 2 | Program abort.
Solution | Class | 6 | Use correct parameter value for transition mode.
Parameter | %1: | Current value [-]
Current parameter.
%2: | Lower limit value [-]
Lower parameter limit.
%3: | Upper limit value [-]
Upper parameter limit.
Error type | 1, Error message from NC program.