# ID 22066

Ungueltiger Wert fuer Daempfung wurde programmiert.
Beschreibung | Im NC-Programm wurde im Befehl #VIB GUARD ein unzulässiger Wert für die Dämpfung (DAMPING) programmiert. Die zulässigen Werte können in der korrespondierenden Achsparameterbeschreibung (P-AXIS-00568) nachgeschlagen werden.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und modifizieren. Verwenden eines zulässigen Wertes für die DAMPING-Angabe im #VIB GUARD-Befehl
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Programmierter Wert für die Dämpfung
%2: | Unterer Grenzwert [-]
%3: | Oberer Grenzwert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.