# Abkürzungen

A |
A | Achsbezeichnung (Rotation um X, Y, Z-Achse)
ACK | Acknowledge (Quittierung)
AM | Amplitudenmodulation
API | Application Programme Interface
AS | Ablaufsprache
ASCII | American Standard Code for Information Interchange
AWL | Anweisungsliste
B |
B | Achsbezeichnung (Rotation um X, Y, Z-Achse)
BDE | Betriebsdatenerfassung
BSEA | Benutzer- und Steuerdatenein-/ausgabe
C |
C | Achsbezeichnung (Rotation um X, Y, Z-Achse)
CAD | Computer Aided Design
CAE | Computer Aided Engineering
CAM | Computer Aided Manufacturing
CAP | Computer Aided Planning
CAQ | Computer Aided Quality Assurance
CCLW | Counter Clockwise (Gegenuhrzeigersinn)
CIM | Computer Integrated Manufacturing
CLW | Clockwise (Uhrzeigersinn)
D |
D | Zusatzwinkel; 3. Vorschub
DXF | Data Exchange Format
E | Feedrate, 2. Vorschub am Satzende (NC-Satzzeichen nach DIN 66025)
E | Ebene
EOT | End Of Text - Steuerzeichen
EOF | End Of File - Steuerzeichen
F |
F | Feedrate, Vorschub im Satz (NC-Satzzeichen nach DIN 66025)
FB | Funktionsbaustein
FBS | Funktionsbausteinsprache
FE | Funktionseinheit, -einrichtung
FM | Frequenzmodulation
FTAM | File Transfer, Access and Management
G |
G | Wegbedingung (NC-Satzzeichen nach DIN 66025)
GEO | Geometriedatenverarbeitung
I |
I | Koordinate Kreismittelpunkt (NC-Satzzeichen nach DIN 66025)
IEC | International Electrical Technical Commission
IEEE | Institute of Electrical and Electronic Engineers
JGES | Initial Graphics Exchange Specification
IP | Internet Protocol
IRData | Industrial Robot Data
ISO | International Standards Organisation
J |
J | Koordinate Kreismittelpunkt (NC-Satzzeichen nach DIN 66025)
K |
K | Koordinate Kreismittelpunkt (NC-Satzzeichen nach DIN 66025)
KOP | Kontaktplan
L |
L | Unterprogrammaufruf (NC-Satzzeichen nach DIN 66025)
LAN | Local Area Network
LON | Local Operating Network
M |
M | Zusatzfunktionen, z.B. Spindeldrehrichtung (NC-Satzzeichen nach DIN 66025)
MAP | Manufacturing Automation Protocol
MDE | Maschinendatenerfassung
MMS | Manufacturing Message Specification
N |
N | Satznummer (NC-Satzzeichen nach DIN 66025)
NOK | Negative Rückmeldung (Not OK)
NC | Numerical Control, numerische Steuerung
O |
OSACA | Open System Architecture for Controls within Automation Systems
OSI | Open Systems Interconnection
P |
P | P-Parameter (NC-Satzzeichen nach DIN 66025); Punkt P
PDU | Protocol Data Unit
PLC | Programmable Logic Controller
PM | Phasenmodulation
PPS | Produktionsplanung und - steuerung
PROM | Programmable ROM
Q |
Q | Achsbezeichnung
R |
R | Kreisradius (NC-Satzzeichen nach DIN 66025)
RAM | Random Access Memory
RC | Robot Control
ROM | Read Only Memory
RPROM | Re-programmable ROM
S |
S | Spindeldrehzahl (NC-Satzzeichen nach DIN 66025)
SPS / PLC | Speicherprogrammierbare Steuerung / Programmable Logic Controller
ST | Strukturierter Text
STEP | Standard for the Exchange of Product Model Data
STX | Start of Text - Steuerzeichen
T |
T | Tool, Werkzeugnummer (NC-Satzzeichen nach DIN 66025); Temperatur
TCP | Tool Center Point (Werkzeugmitte)
U |
U | Achsbezeichnung (2. Bewegung in X, Y, Z-Achse)
V |
V | Achsbezeichnung (2. Bewegung in X, Y, Z-Achse)
VAR | Variable
VPS | Verbindungsprogrammierte Steuerung
W |
W | Achsbezeichnung (2. Bewegung in X, Y, Z-Achse)
WAN | Wide Area Network
WZM | Werkzeugmaschine
WZL | Werkzeuglänge
WZR | Werkzeugradius
X |
X | Achsbezeichnung (Hauptbewegung in X-Achse)
Y |
Y | Achsbezeichnung (Hauptbewegung in Y-Achse)
Z |
Z | Achsbezeichnung (Hauptbewegung in Z-Achse)
Sonstige |
% | Programmanfang
/ | Satz überlesen