# Anzeige der Position der additiven Transformation

Während der Interpolation wird die additive Transformation für Anzeigezwecke aufgerufen (caller-ID = 5 = EcCncTrafoCallerID_Display). Diese Positionswerte können über ADS pro Achse abgegriffen werden.

mc_ax_<i>_add_kin_pos_r

Abb.: Anzeige der additiven Transformationsposition

Die additiven Transformationspositionen können auch über die Task COM mittels ISG Objektbrowser verifiziert werden.