# ID 70420

Charakteristische Filterfrequenz groesser als halbe Abtastfrequenz.
Beschreibung | Gemäß Abtasttheorem nach Shannon darf die Grenzfrequenz maximal (½*TA = Zykluszeit der NC-Steuerung) betragen. Die Grenzfrequenz des PT2-Filters berechnet sich aus der Zeitkonstanten zu fg = 1 / (2 * PI * P-AXIS-00438).
Reaktion | Klasse | 7 | Der Filter wird deaktiviert.
Abhilfe | Klasse | 6 | Lösungsmöglichkeiten:

- Zeitkonstante P-AXIS-00438 des PT2-Filters vergrößern
- Zykluszeit der NC-Steuerung verringern

Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Aktueller Wert [-]
Nummer des betroffenen Filters
%3: | Aktueller Wert [-]
Filtertyp (s. Achsfilter FCT-A7)
%4: | Fehlerhafter Wert [Hz]
Grenzfrequenz des Filters
%5: | Aktueller Wert[-]
Abtastrate der NC (1 / TA)
Fehlertyp | -