# Konturabweichung

Durch die Anwendung eines Achsfilters auf die Achssollwerte einer Achse entsteht immer ein Achsfehler (siehe Wirkweise), welcher zu Konturabweichungen führt. Zur Überwachung und Einschränkung der Achsfehler durch Achsfilter kann die Toleranzüberwachungsfunktion eingesetzt werden (siehe Toleranzüberwachung).

Im Gegensatz zu konventionellen Tiefpassfiltern ist es mit FIR-Achsfiltern möglich, parallele Bahnen in entgegengesetzten Richtungen zu fahren und gleichzeitig eine gute Werkstückoberfläche zu erhalten.

Für Motion Control Anwendungen spielen diese Abweichungen i.d.R. keine Rolle.

## Weiterführende Informationen

- Abschätzung Konturabweichung
- Beschränkung Achsfehler und Konturabweichung