# Anwahl über CNC-Objekt

Der Betriebsmodus des Einzelschrittbetriebes wird durch Schreiben des Modifikators vor dem nächsten Schritt durch die SPS eingestellt.

Der Betriebsmodus ist haltend wirksam.

Name | Single Step Mode |
Beschreibung | Mit diesem CNC-Objekt kann die Wirkungsweise des Einzelschrittbetriebs gewählt werden. Datenbereich: 0 - Step into 1 - Step over 2 - Return from Function

3 - Step to next movement

Siehe [FCT-M2// Beauftragbare Betriebsmodi]

Task | GEO (Port 551) |
Indexgruppe | 0x12130<CID> | Indexoffset | 0x1A
Datentyp | UNS32 | Länge | 4
Attribute | read/ write | Einheit | [-]
Anmerkungen |  |