# Auswahl des Koordinatensystems zur Anzeige von Achspositionen (P-CHAN-00330)

P-CHAN-00330 | Auswahl des Koordinatensystems zur Anzeige von Achspositionen
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann das Koordinatensystem für die Anzeige von Achspositionen ausgewählt werden.
Parameter | display_top_coord_sys
Datentyp | STRING
Datenbereich | IPO: Achspositionen (Zielposition, interpolierte Sollposition, Istposition und Distanz bis zur Zielposition) werden im aktuell angewählten Koordinatensystem ausgegeben (Default). PCS: Ausgabe erfolgt im Toplevel-Koordinatensystem.
Dimension | ----
Standardwert | IPO
Anmerkungen |