# ID 110545

Ueberwachung des Referenzpunktfahrt-Fahrweges ist nur für Spindeln und rotatorische Achsen moeglich.
Beschreibung | Parameter P-AXIS-00412 wurde ein Wert ungleich Null zugewiesen, obwohl die Achse nicht den Achstyp ‚Spindel’ oder ‚Rundachse’ hat (siehe auch P-AXIS-00018). Der Parameter P-AXIS-00412 kann nur zusammen mit Spindeln oder Rundachsen verwendet werden.
Reaktion | Klasse | 3 | Ausgabe einer Warnung, P-AXIS-00412 wird auf Null gesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Eingestellter Wert von P-AXIS-00412.
%3: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00412.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.