# ID 294506

KPS: Unterspannung PMx.
Beschreibung | Die interne Betriebsspannung (+15V) der Servo-Endstufe wird überwacht. Ist die Servo-Endstufe nicht bereit, so ist evtl. die Zwischenkreisspannung zu niedrig. Tritt zyklisch auf.
Reaktion | Klasse | 7 | Rampenstopp. Stopp der Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 6 | Fehler beseitigen. Rücksetzen durch Betätigung des Hardware-Quittungstasters "ACK" an DSE I-Baugruppe.
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.