# ID 110669

Ein-/Ausschalten der Antriebssimulation erfordert Neustart der Steuerung.
Beschreibung | Der Parameter P-AXIS-00790 für das Umschalten des Antriebstyps auf Simulation beziehungsweise das Zurückschalten auf den konfigurierten Antriebstyp kann bei laufender CNC nicht geändert werden. Der neue Antriebstyp wird nicht übernommen, der zuvor aktive Antriebstyp bleibt weiterhin gültig.
Reaktion | Klasse | 2 | Keine
Abhilfe | Klasse | 3 | Umschalten auf Simulation durch P-AXIS-00790 im Konfigurationsmodus bzw. bei inaktiver CNC ändern.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: |
Aktueller Wert von P-AXIS-00790
%3: |
Korrigierter Wert von P-AXIS-00790
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.