# ID 60210

Accelerations and decelerations are out of limits.
Description | The parameters P-AXIS-00011 and P-AXIS-00012 or P-AXIS-00005 and P-AXIS-00006 are greater than the limit value P-AXIS-00008.
Response | Class | 1 | Warning output, value is corrected to P-AXIS-00008.
Solution | Class | 1 | Change erroneous value in axis parameter list.
Parameter | %1: |
Logical axis number (P-AXIS-00016) of the spindle
%2: | Current value [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Current parameterized value.
%3: | Corrected value [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Limit value
%4: | Current value[-]
Corrected value
%5: | Current value[-]
This value specifies which parameter triggered the warning: 0: P-AXIS-00011/P-AXIS-00012 is faulty. 1: P-AXIS-00005/P-AXIS-00006 is faulty.
Error type | 1, Error message from NC program.