# ID 50922

Radius nicht 0 bei Anfahrbewegung auf Geometrie.
Beschreibung | Bei der Aktivierung des ORBIT Kanals muss der Radius (entspricht der Y-PCS-Position im DR-Kanal) 0 sein. Dies ist nicht der Fall.
Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 7 | Vor der Aktivierung des ORBIT Kanals muss im DR des Radius (Y-Achse) auf 0 programmiert werden.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Aktueller Radius (Y-PCS-Position im DR-Kanal)
%2: | Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Maximal zulässiger Radius bei der Aktivierung des ORBIT-Kanals
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.