# ID 21416

Neuer Bearbeitungsmodus bei aktiver 3D-WGK nicht erlaubt.
Beschreibung | Bei aktiver 3D-Werkzeuggeometriekorrektur (WGK) wird im NC-Programm ein neuer Bearbeitungsmodus (OPMODE) programmiert. Das ist nicht zulässig. Beispiel: Falsch: N10 #TGC ON [OPMODE=2] :

N.. #TGC [OPMODE=1]

:

N.. #TGC OFF

:

N1000 M30

Richtig:

N10 #TGC ON [OPMODE=2]

:

N.. #TGC OFF

N.. #TGC ON [OPMODE=1]

... or

N.. #TGC [OPMODE=1]

N.. #TGC ON

:

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Ein neuer Bearbeitungsmodus (OPMODE) darf nur programmiert werden entweder direkt bei der erneuten Anwahl der 3D-WGK oder bei abgewählter 3D-WGK.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Fehlertyp | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.