# ID 60212

Geschwindigkeit für die Bewegung ist 0.
Beschreibung | Die programmierte Geschwindigkeit für die Bewegung ist kleiner als die minimal zulässige Geschwindigkeit.
Reaktion | Klasse | 6 | Programmabbruch
Abhilfe | Klasse | 6 | Änderung des NC-programms.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Programmierte Geschwindigkeit
%3: | Grenzwert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Zulässige Minimalgeschwindigkeit
%4: | Aktueller Wert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.