# ID 50508

Referenzieren auf Festanschlag: Referenzposition nicht gefunden.
Beschreibung | Bei der Referenzpunktfahrt G74 sind verschiedene Varianten über den MDS einstellbar. Beim Referenzieren auf Festanschlag wurde nach Abbau des Restweges der geforderte Schleppabstand bzw. das Drehmoment für die Übernahme der Referenzposition nicht erreicht.
Reaktion | Klasse | 6 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Referenzablauf prüfen, ggf. Weg über Parameter 2 anpassen
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse
%2: | Aktueller Wert [-]
Name des Parameters
%3: | Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Weg für Referenzieren auf Festanschlag
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.