# ID 21258

Die gleiche logische Achsnummer wird wiederholt verwendet.
Beschreibung | Innerhalb des Achstauschbefehls wird versucht, die gleiche Achse (eindeutig identifiziert durch die logische Achsnummer) mehrfach in den Kanal einzutauschen.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Achstauschbefehl prüfen und ändern. Die Achse mit der entsprechenden logischen Achsnummer darf nur einmal im Achstauschbefehl vorkommen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der Achse, die wiederholt im Achstauschbefehl verwendet wird. P-AXIS-00016, P-CHAN-00035
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.