# Daten der T-Funktion

Daten der T-Funktion
Beschreibung | In einer T-Funktion sind alle Daten für einen Werkzeugwechsel zusammengefasst.
Datentyp | HLI_T_PROZESS
ST-Pfad | pTProcess : POINTER TO HLI_T_Prozess; kanalspezifisch, Standardsynchronisation: pTProcess := ADR(gpCh[channel_idx]^.techno_unit_std_sync[tech_unit_idx].attribut_r.data[0]); kanalspezifisch, satzübergreifende Synchronisation: pTProcess := ADR(gpCh[channel_idx]^.techno_unit_late_sync[tech_unit_idx].attribut_r.data[0]);
Zugriff | PLC liest
Werkzeugidentifikation
Beschreibung | Eine Struktur, mit der Identifikationsnummer des Werkzeugs. Außerdem können Identifikationsnummern von gleichartigen oder ähnlichen Werkzeugen vorhanden sein. Eine Beschreibung des Aufbaus der Struktur finden Sie unter Nutzdaten der Werkzeugidentifikation.
ST-Element | .id
Datentyp | HLI_TOOL_ID
Zugriff | HLIToolId : HLI_TOOL_ID; HLIToolId := pTProcess^.id;
Information zur Werkzeugeinheit
Beschreibung | Information, die im Zusammenhang mit einer Werkzeugeinheit der PLC zur Verfügung gestellt wird.
ST-Element | .add_info_r[ ]
Datentyp | ARRAY [0..HLI_ADD_INFO_MAXIDX] OF UDINT
Zugriff | AddInfo : UDINT; AddInfo := pTProcess^.add_info_r[X] mit X = [0, HLI_ADD_INFO_MAXIDX]
Anzahl von der PLC nicht quittierter Technologiefunktionen mit satzübergreifender Synchronisation
Beschreibung | Anzahl der von der PLC noch nicht quittierten Technologiefunktionen, mit satzübergreifender Synchronisation, die an der Schnittstelle anstehen. Die Anzahl enthält alle Typen von Technologiefunktionen.
ST-Element | .nr_late_sync
Datentyp | UINT
Zugriff | NrLateSync : UINT; NrLateSync := pTProcess^.nr_late_sync

## Weiterführende Informationen

- Nutzdaten der Werkzeugidentifikation