# Maximal zulässiger Geschwindigkeitsoverride (P-AXIS-00109)

P-AXIS-00109 | Maximal zulässiger Geschwindigkeitsoverride
Beschreibung | Dieser Parameter wird zur Begrenzung des achsspezifischen Overridewertes bei unabhängigen Achsen und bei Spindeln verwendet.
Parameter | kenngr.max_vb_override
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 1 ≤ max_vb_override ≤ 2000 (Maximaler achsspezifischer Geschwindigkeitsoverride, Plausibilitätsgrenze, applikationsspezifisch)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: 0.1% | R,S: 0.1%
Standardwert | 1000
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Der Begriff unabhängige Achsen umfasst alle Funktionen mit Einzelachsinterpolatoren (INDP, SAI) außer dem Handbetrieb.