# Parametrierung

## Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P1 | Bezugsebene (absolut) in [mm, inch]
@P2 | Rückzugsebene (absolut) in [mm, inch]
@P3 | Sicherheitsabstand (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen) [mm, inch]
@P4 | Endtiefe (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen) [mm, inch]

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P17 | Verweilzeit bei Endtiefe (Angabe in Sekunden)
@P62 | 0-Position der Spindel (+X=0 (Standard), +Y=90, -X=180, -Y=270)
@P92 | Ausfahrmodus 0: Ausfahren im Eilgang (Standardwert) 1: Ausfahren in Vorschubgeschwindigkeit 2: Ausfahren im Eilgang, nach dem Orientieren der Spindel und Anfahren des Rückzugsabstand (@P93/ @P94) 3: Ausfahren im Eilgang, nach dem Stoppen der Spindel
@P93 | Rückzugsabstand radial, immer zum Bohrungszentrum , inkrementell ohne Vorzeichen (Standardwert = 0) (nur mit @P92 = 2)
@P94 | Rückzugsabstand axial, in Rotationsachsenrichtung , inkrementell ohne Vorzeichen (Standardwert = 0)

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.