# ID 50916

.Position der X-Achse bei DownShapeStart/ESCAPE-Start muss NULL sein.
Beschreibung | Der DR- und ESCAPE-Kanal bewegen sich nach dem APPROACH ausschließlich in der Y-Z-Ebene. Durch die Überlagerung des Orbit Kanals ergibt sich die 3-dimensionale Kontur. Die Fehlermeldung besagt, dass ein ESCAPE-Request vom DR-Kanal gemeldet wurde, bei der die Startposition eine PCS X-Position ungleich 0 hat. Da sich der DR und der ESCAPE-Kanal nur in der Y-Z-Ebene bewegen ist dies nicht zulässig.
Reaktion | Klasse | 6 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 7 | Keine Programmierung der X-Achse im DR-Kanal nach dem APPROACH
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Beim ESCAPE-Request gemeldete X PCS-Position.
%2: | Aktueller Wert [-]
ESCAPE-Start-Request ID
%3 | Aktueller Wert [-]
ESCAPE-Restart-Request ID
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.