# ID 20665

Koordinate aus RTCP-Vortransformation ausserhalb erlaubtem Datenformat.
Beschreibung | Bei Anwahl einer kinematischen Transformation (#TRAFO ON) wird festgestellt, dass eine Achsposition nach der Transformation den zulässigen Wertebereich überschreitet.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen der Maschinenachspositionen vor Anwahl der Koordinatentransformation. Im NC-Programm vor der besagten Anwahl eventuell eine kleinere Achsposition anfahren. Prüfen, ob in den Kanalparametern P-CHAN-00032 oder im NC-Programm (#KIN ID) der korrekte Kinematiktyp eingetragen ist.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
%2: | Unterer Grenzwert [-]
%3: | Oberer Grenzwert [-]
%4: | Logische Achsnummer [-]
Fehlertyp | 1Abbruch der NC-Programmbearbeitung.