# Minimale Weglänge für Liftbewegungen (P-CHAN-00244)

P-CHAN-00244 | Minimale Weglänge für Liftbewegungen
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann eine minimale Weglänge für die Liftbewegung vorgegeben werden. Ist der Hauptachsenfahrweg kürzer als der angegebene Wert, wird keine Liftbewegung durchgeführt.
Parameter | lift_min_dist
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0: Nicht aktiv (Standards). 1: Liftbewegungen werden unterdrückt, wenn der Hauptachsenfahrweg unter dem Grenzwert liegt.
Dimension | 0.1µm
Standardwert | 0
Anmerkungen |