# Setting of Parameter 2 (P-AXIS-00146)

P-AXIS-00146 | Setting parameter 2 for measurement simulation
Description | Depending on the method selected, the measurement simulation requires meas_simu_mode (P-AXIS-00112) a predefined value (axis position, part distance, counter value) as command condition to generate the measurement signal. This predefined value is stored in this parameter in the corresponding unit.
Parameter | meas_simu.parameter2
Data type | SGN32
Data range | MIN(SGN32) ≤ parameter2≤ MAX(SGN32)
Axis types | T, R
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Default value | 0
Drive types | Simulation
Remarks | Dimension of parameter 2 depending on the selected mode: