# ID 110055

Achsposition ist kleiner als der untere Softwareendschalter.
Beschreibung | Die angegebene Achsposition P-AXIS-00017 liegt unterhalb des negativen Softwareendschalters P-AXIS-00177.
Reaktion | Klasse | 1 |
Abhilfe | Klasse | 6 | Wert in Achsliste korrigieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
P-AXIS-00016
%2: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
P-AXIS-00017
%3: | Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
P-AXIS-00177
%4: | Korrigierter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.